Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr referencyjny: 04/DA/ZP/P/2020

**WZÓR FORMULARZA OFERTY**

**Lubuski Teatr w Zielonej Górze**

**Aleja Niepodległości 3/5**

**65-048 Zielona Góra**

Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze pn.:

***„Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną***

***w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”***

Realizacja w ramach zadania pn.:

***„Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.***

**DANE WYKONAWCY:**

(*Jeżeli Wykonawca bierze udział w postępowaniu udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami, proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia; proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (lider, członek konsorcjum itp.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma (nazwa) / Imię i nazwisko |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| **Adres** |
| ulica |  |
| nr domu |  |
| kod |  |
| miejscowość |  |
| powiat |  |
| województwo |  |
| **Adres do korespondencji** |
| ulica |  |
| nr domu |  |
| kod |  |
| miejscowość |  |
| powiat |  |
| województwo |  |
| tel |  |
| fax |  |
| e-mail |  |

**Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| tel |  |
| fax |  |
| e-mail |  |

**UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

1. **Oferuję wykonanie zamówienia objętego przetargiem na Dostawę sprzętu oświetleniowego za cenę (według Opisu technicznego - Kalkulacji ofertowej, która jest integralnym elementem Oferty):**

**Netto:** .............................. **zł**

**Podatek VAT:** .............................. **zł**

**Brutto:** .............................. **zł**

(słownie brutto: ...................................................................................)

* 1. **Czas reakcji serwisu:** ………… ***(należy podać w pełnych dniach, zakres od 1 do 2 dni)***
	2. **Termin wykonania zamówienia:** ……………………… **(*należy podać w pełnych dniach, zakres, zakres od 1 do 30 dni)***

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

* 1. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Informuję, że wybór oferty będzie(-)/nie będzie(-)\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku.

  \*(niepotrzebne skreślić)

 *(Wypełnić jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego)*

* 1. Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo części zamówienia, proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
	 i podać firmy, adres, NIP podwykonawców:

............................................................................................................................................................................................................................................... *(Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje, iż zamierza wykonać zamówienie osobiście).*

* + Oświadczam, że akceptuję termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z SIWZ.
	+ Oświadczam, że składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego
	ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
	+ Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ oraz załączników do SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
	+ Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	+ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
	(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
	+ Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte
	w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	+ Załącznikami do niniejszej oferty jest:

*- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,*

|  |  |
| --- | --- |
| .........................., dnia ................ | ............................................................................*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy* |

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr referencyjny: 04/DA/ZP/P/2020

**OPIS TECHNICZNY**

**- KALKULACJA OFERTOWA**

Nazwa zamówienia:

***„Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną***

***w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”***

Realizacja w ramach zadania pn.:

***„Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.***

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

*(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Cena jednostkowa netto****(zł)**  | **Podatek****VAT** **(zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Ilość** | **Cena całkowita brutto** **(zł)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Zestaw sprzętu oświetleniowego** |
| **Zestaw składający się z następujących elementów:****1. Urządzenie typu par LED RGBWA+UV wraz z uchwytem do rury fi 50 – stalowym – 20szt.** 1. **Oświetlacz architektoniczny LED RGBW wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowym – 10 szt.**
2. **Ruchoma głowa typu LED WASH RGBW, z możliwością sterowania każdą diodą, efekty shapes i lens rotate, wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowymi oraz skrzyniami transportowymi z kółkami typu „case” – 16 szt.**
3. **Konsoleta oświetleniowa DMX – 1 szt.**
 |
| 1. **Urządzenie typu par LED RGBWA+UV wraz z uchwytem do rury fi50 – stalowym**

 ..................................................................................*(nazwa/typ/producent)* |  |  |  | **20 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**1. oświetlacz typu PAR LED RGBWA+UV wyposażony w minimum 12 diod LED o mocy minimum 12W, żywotności przynajmniej 100 000 godzin,
2. kąt świecenia: 25-45o,
3. stopień ochronny IP65 lub wyższy,
4. metalowa obudowa,
5. chłodzenie pasywne,
6. złącza prądowe wejściowe i wyjściowe montowane bezpośrednio w urządzeniu, zgodne ze standardem Powercon IP65,
7. złącza sygnałowe wejściowe i wyjściowe DMX 3pin IP65.
8. wyposażony w przewód dmx nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol.
9. przewód prądowy z izolacją gumową 5m
10. przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny.

**Sprzęt fabrycznie nowy.** **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**1. …………………
2. …………………
3. …………………
4. …………………
5. …………………
6. …………………
7. …………………
8. …………………
9. …………………
10. …………………

**Gwarancja**:……………………….. |  |  |  |  |  |
| 1. **Oświetlacz architektoniczny LED RGBW wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowym**

 ...............................................................................................*(nazwa/typ/producent)* |  |  |  | **10 szt.**  |  |
| **Parametry wymagane :****1.** oświetlacz architektoniczny LED RGBW wyposażony w minimum 40 diody o mocy minimum 10W i żywotności przynajmniej 50 000h, 2. kąt świecenia: 30-40o, 3. parametry świetlne nie gorsze niż 1290Lux@5m dla diod RGBW używanych łącznie, 4. stopień ochrony IP65, lub wyższy,5. możliwość obrotu i zablokowania oświetlacza pod dowolnym kątem, w zakresie nie mniejszym niż 170o, 6. złącza prądowe wejściowe i wyjściowe montowane bezpośrednio w urządzeniu, zgodne ze standardem Powercon IP65,7. złącza sygnałowe wejściowe i wyjściowe DMX 3pin IP65,8. wyświetlacz LCD oraz przyciski funkcyjne, 9. możliwość ustawienia statycznego koloru lub wyboru minimum 4 automatycznych programów, 10. możliwość ustawienia minimum 5 krzywych dimmera, 11. urządzenie wyposażone w podstawkę umożliwiającą stabilne ustawienie urządzenia na podłożu, 12. uchwyty typu "omega" do montażu haków - do podwieszenia, 13. skrzydełka ograniczające, 14. przewód zasilający IP6515. wyposażony w przewód dmx 5m; nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol. 16. przewód prądowy z izolacją gumową 5m,przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny**Sprzęt fabrycznie nowy.** **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**1. ……………………
2. …………………….
3. ……………………
4. …………………….
5. …………………
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….
9. …………………….
10. ……………………
11. …………………….
12. ……………………
13. …………………….
14. …………………….
15. ……………………
16. …………………….

**Gwarancja**:…………………….. |  |  |  |  |  |
| 1. **Ruchoma głowa typu LED WASH RGBW z możliwością sterowania każdą diodą, efekty shapes i lens rotate, wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowymi oraz skrzyniami transportowymi z kółkami typu „case”**

 ...............................................................................................*(nazwa/typ/producent)* |  |  |  | **16 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**1. ruchoma głowica typu LED WASH RGBW wyposażona w minimum 19 diod LED o mocy minimum 15W,
2. zoom regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 4-60o,
3. możliwość niezależnej kontroli każdej diody LED,
4. wyposażona w kanały optyczne (światłowody),
5. obrotową tarczę soczewek,
6. kontrola temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż: 2500K-8000K,
7. obrót w osiach Pan/Tilt w zakresie nie mniejszym niż 540°/210° z możliwością kontroli pozycji w trybie 8bit i16bit,
8. minimum 5 trybów pracy DMX,
9. wbudowane efekty - animacje na diodach LED,
10. kontrola szybkości animacji, oraz płynności ich przechodzenia,
11. wyposażona w dotykowy wyświetlacz LCD min 2,7" z menu użytkownika oraz przyciskami funkcyjnymi,
12. diody LED na przednim panelu sygnalizujące zasilanie urządzenia oraz obecność sygnału DMX,
13. tryby pracy: DMX512, Sound active, Master/slave,
14. złącza: DMX 3pin In, Out,
15. złącza zasilania wejściowe i wyjściowe zgodne ze standardem powercon,
16. waga nie wyższa niż 15 kg
17. wyposażony w przewód dmx 10m; nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol
18. przewód prądowy z izolacją gumową 10m – przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny

**Sprzęt fabrycznie nowy.** **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**1. ……………………
2. …………………….
3. ……………………
4. …………………….
5. …………………
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….
9. …………………….
10. ……………………
11. …………………….
12. ……………………
13. …………………….
14. …………………….
15. ……………………
16. …………………….
17. ……………………
18. …………………….

**Gwarancja**:………………………… |  |  |  |  |  |
| 1. **Konsoleta oświetleniowa DMX**

  ..............................................................................................*(nazwa/typ/producent)* |  |  |  | **1 szt.**  |  |
| **Parametry wymagane :**1. konsola oświetleniowa DMX,
2. obsługa minimum 200 linii danych i minimum 100 000 wbudowanych parametrów bez konieczności zewnętrznego przetwarzania,
3. min. ilość Cue: 500,
4. min. ilość grup: 5000,
5. min.. ilość enkoderów 8,
6. min. ilość faderów: 18,
7. wyposażona w dwa ekrany dotykowe nie mniejsze niz 15" o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080px,
8. min. ilość portów sieciowych: 4x RJ-45,
9. min. ilość wyjść DMX: 4x DMX 3pin, Midi in, Midi Out, wejście Audio, LTC in out,
10. min ilość portów USB: 5,
11. wyjście Video DVI-D
12. możliwość podłączenia zewnętrznego monitora o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080,
13. wbudowany UPS,
14. obsługa media serwerów Video.

**Sprzęt fabrycznie nowy.** **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**1. ……………………
2. …………………….
3. ……………………
4. …………………….
5. …………………
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….
9. …………………….
10. ……………………
11. …………………….
12. ……………………
13. …………………….
14. …………………….

**Gwarancja**:…………………………… |  |  |  |  |  |
| **SUMA:** |  |  |  | x |  |