Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr referencyjny: 04/DA/ZP/P/2020

**WZÓR FORMULARZA OFERTY**

**Lubuski Teatr w Zielonej Górze**

**Aleja Niepodległości 3/5**

**65-048 Zielona Góra**

Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze pn.:

***„Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną***

***w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”***

Realizacja w ramach zadania pn.:

***„Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.***

**DANE WYKONAWCY:**

(*Jeżeli Wykonawca bierze udział w postępowaniu udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami, proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia; proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (lider, członek konsorcjum itp.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma (nazwa) / Imię i nazwisko |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| **Adres** | |
| ulica |  |
| nr domu |  |
| kod |  |
| miejscowość |  |
| powiat |  |
| województwo |  |
| **Adres do korespondencji** | |
| ulica |  |
| nr domu |  |
| kod |  |
| miejscowość |  |
| powiat |  |
| województwo |  |
| tel |  |
| fax |  |
| e-mail |  |

**Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| tel |  |
| fax |  |
| e-mail |  |

**UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI**

1. **Oferuję wykonanie zamówienia objętego przetargiem na Dostawę sprzętu oświetleniowego za cenę (według Opisu technicznego - Kalkulacji ofertowej, która jest integralnym elementem Oferty):**

**Netto:** .............................. **zł**

**Podatek VAT:** .............................. **zł**

**Brutto:** .............................. **zł**

(słownie brutto: ...................................................................................)

* 1. **Czas reakcji serwisu:** ………… ***(należy podać w pełnych dniach, zakres od 1 do 2 dni)***
  2. **Termin wykonania zamówienia:** ……………………… **(*należy podać w pełnych dniach, zakres, zakres od 1 do 30 dni)***

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

* 1. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Informuję, że wybór oferty będzie(-)/nie będzie(-)\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku.

\*(niepotrzebne skreślić)

*(Wypełnić jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego)*

* 1. Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo części zamówienia, proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
      i podać firmy, adres, NIP podwykonawców:

............................................................................................................................................................................................................................................... *(Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje, iż zamierza wykonać zamówienie osobiście).*

* + Oświadczam, że akceptuję termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z SIWZ.
  + Oświadczam, że składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego   
    ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
  + Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ oraz załączników do SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
  + Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  + Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych   
    (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
  + Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte   
    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  + Załącznikami do niniejszej oferty jest:

*- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,*

|  |  |
| --- | --- |
| .........................., dnia ................ | ............................................................................  *imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy* |

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr referencyjny: 04/DA/ZP/P/2020

**OPIS TECHNICZNY**

**- KALKULACJA OFERTOWA**

Nazwa zamówienia:

***„Dostawa sprzętu oświetleniowego na Scenę Kameralną***

***w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”***

Realizacja w ramach zadania pn.:

***„Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.***

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

*(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji   
o działalności gospodarczej)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | | **Cena jednostkowa netto**  **(zł)** | **Podatek**  **VAT**  **(zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Ilość** | **Cena całkowita brutto**  **(zł)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Zestaw sprzętu oświetleniowego** | | | | | | |
| **Zestaw składający się z następujących elementów:**  **1. Urządzenie typu par LED RGBWA+UV wraz z uchwytem do rury fi 50 – stalowym – 20szt.**   1. **Oświetlacz architektoniczny LED RGBW wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowym – 10 szt.** 2. **Ruchoma głowa typu LED WASH RGBW, z możliwością sterowania każdą diodą, efekty shapes i lens rotate, wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowymi oraz skrzyniami transportowymi z kółkami typu „case” – 16 szt.** 3. **Konsoleta oświetleniowa DMX – 1 szt.** | | | | | | |
| 1. **Urządzenie typu par LED RGBWA+UV wraz z uchwytem do rury fi50 – stalowym**   ..................................................................................  *(nazwa/typ/producent)* | |  |  |  | **20 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**   1. oświetlacz typu PAR LED RGBWA+UV wyposażony w minimum 12 diod LED o mocy minimum 12W, żywotności przynajmniej 100 000 godzin, 2. kąt świecenia: 25-45o, 3. stopień ochronny IP65 lub wyższy, 4. metalowa obudowa, 5. chłodzenie pasywne, 6. złącza prądowe wejściowe i wyjściowe montowane bezpośrednio w urządzeniu, zgodne ze standardem Powercon IP65, 7. złącza sygnałowe wejściowe i wyjściowe DMX 3pin IP65. 8. wyposażony w przewód dmx nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol. 9. przewód prądowy z izolacją gumową 5m 10. przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny.   **Sprzęt fabrycznie nowy.**  **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**   1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. ………………… 6. ………………… 7. ………………… 8. ………………… 9. ………………… 10. …………………   **Gwarancja**:……………………….. |  |  |  |  |  |
| 1. **Oświetlacz architektoniczny LED RGBW wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowym**   ...............................................................................................  *(nazwa/typ/producent)* | |  |  |  | **10 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**  **1.** oświetlacz architektoniczny LED RGBW wyposażony w minimum 40 diody o mocy minimum 10W i żywotności przynajmniej 50 000h,  2. kąt świecenia: 30-40o,  3. parametry świetlne nie gorsze niż 1290Lux@5m dla diod RGBW używanych łącznie,  4. stopień ochrony IP65, lub wyższy,  5. możliwość obrotu i zablokowania oświetlacza pod dowolnym kątem, w zakresie nie mniejszym niż 170o,  6. złącza prądowe wejściowe i wyjściowe montowane bezpośrednio w urządzeniu, zgodne ze standardem Powercon IP65,  7. złącza sygnałowe wejściowe i wyjściowe DMX 3pin IP65,  8. wyświetlacz LCD oraz przyciski funkcyjne,  9. możliwość ustawienia statycznego koloru lub wyboru minimum 4 automatycznych programów,  10. możliwość ustawienia minimum 5 krzywych dimmera,  11. urządzenie wyposażone w podstawkę umożliwiającą stabilne ustawienie urządzenia na podłożu,  12. uchwyty typu "omega" do montażu haków - do podwieszenia,  13. skrzydełka ograniczające,  14. przewód zasilający IP65  15. wyposażony w przewód dmx 5m; nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol.  16. przewód prądowy z izolacją gumową 5m,przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny  **Sprzęt fabrycznie nowy.**  **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**   1. …………………… 2. ……………………. 3. …………………… 4. ……………………. 5. ………………… 6. ……………………. 7. ……………………. 8. ……………………. 9. ……………………. 10. …………………… 11. ……………………. 12. …………………… 13. ……………………. 14. ……………………. 15. …………………… 16. …………………….   **Gwarancja**:…………………….. |  |  |  |  |  |
| 1. **Ruchoma głowa typu LED WASH RGBW z możliwością sterowania każdą diodą, efekty shapes i lens rotate, wraz z uchwytami do rury fi 50 – stalowymi oraz skrzyniami transportowymi z kółkami typu „case”**     ...............................................................................................  *(nazwa/typ/producent)* | |  |  |  | **16 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**   1. ruchoma głowica typu LED WASH RGBW wyposażona w minimum 19 diod LED o mocy minimum 15W, 2. zoom regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 4-60o, 3. możliwość niezależnej kontroli każdej diody LED, 4. wyposażona w kanały optyczne (światłowody), 5. obrotową tarczę soczewek, 6. kontrola temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż: 2500K-8000K, 7. obrót w osiach Pan/Tilt w zakresie nie mniejszym niż 540°/210° z możliwością kontroli pozycji w trybie 8bit i16bit, 8. minimum 5 trybów pracy DMX, 9. wbudowane efekty - animacje na diodach LED, 10. kontrola szybkości animacji, oraz płynności ich przechodzenia, 11. wyposażona w dotykowy wyświetlacz LCD min 2,7" z menu użytkownika oraz przyciskami funkcyjnymi, 12. diody LED na przednim panelu sygnalizujące zasilanie urządzenia oraz obecność sygnału DMX, 13. tryby pracy: DMX512, Sound active, Master/slave, 14. złącza: DMX 3pin In, Out, 15. złącza zasilania wejściowe i wyjściowe zgodne ze standardem powercon, 16. waga nie wyższa niż 15 kg 17. wyposażony w przewód dmx 10m; nie gorszy niż: belden/klotz/summer; wtyki nie gorsze niż: neutrik, switchcraft, amphenol 18. przewód prądowy z izolacją gumową 10m – przedłużacz z listwą 3 – gniazdową – czarny   **Sprzęt fabrycznie nowy.**  **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**   1. …………………… 2. ……………………. 3. …………………… 4. ……………………. 5. ………………… 6. ……………………. 7. ……………………. 8. ……………………. 9. ……………………. 10. …………………… 11. ……………………. 12. …………………… 13. ……………………. 14. ……………………. 15. …………………… 16. ……………………. 17. …………………… 18. …………………….   **Gwarancja**:………………………… |  |  |  |  |  |
| 1. **Konsoleta oświetleniowa DMX**     ..............................................................................................  *(nazwa/typ/producent)* | |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **Parametry wymagane :**   1. konsola oświetleniowa DMX, 2. obsługa minimum 200 linii danych i minimum 100 000 wbudowanych parametrów bez konieczności zewnętrznego przetwarzania, 3. min. ilość Cue: 500, 4. min. ilość grup: 5000, 5. min.. ilość enkoderów 8, 6. min. ilość faderów: 18, 7. wyposażona w dwa ekrany dotykowe nie mniejsze niz 15" o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080px, 8. min. ilość portów sieciowych: 4x RJ-45, 9. min. ilość wyjść DMX: 4x DMX 3pin, Midi in, Midi Out, wejście Audio, LTC in out, 10. min ilość portów USB: 5, 11. wyjście Video DVI-D 12. możliwość podłączenia zewnętrznego monitora o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080, 13. wbudowany UPS, 14. obsługa media serwerów Video.   **Sprzęt fabrycznie nowy.**  **Gwarancja: min. 24 miesiące.** | **Parametry oferowane:**   1. …………………… 2. ……………………. 3. …………………… 4. ……………………. 5. ………………… 6. ……………………. 7. ……………………. 8. ……………………. 9. ……………………. 10. …………………… 11. ……………………. 12. …………………… 13. ……………………. 14. …………………….   **Gwarancja**:…………………………… |  |  |  |  |  |
| **SUMA:** | |  |  |  | x |  |